AD5933

Модуль измерения импеданса

# Переменные для интерфейса верхнего уровня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название** | **Тип** | **Примечание** |
| IMP\_STATE | int32 | отладочные данные |
| IMP\_STRAP1\_ACTIVE\_Z | int32 |  |
| IMP\_STRAP1\_REACTIVE\_Z | int32 | отладочные данные |
| IMP\_STRAP1\_TOTAL\_Z | int32 | отладочные данные |
| IMP\_STRAP2\_ACTIVE\_Z | int32 |  |
| IMP\_STRAP2\_REACTIVE\_Z | int32 | отладочные данные |
| IMP\_STRAP2\_TOTAL\_Z | int32 | отладочные данные |
| IMP\_ECG\_ACTIVE\_Z | int32 |  |
| IMP\_ECG\_REACTIVE\_Z | int32 | отладочные данные |
| IMP\_ECG\_TOTAL\_Z | int32 | отладочные данные |
| IMP\_EMG\_ACTIVE\_Z | int32 |  |
| IMP\_EMG\_REACTIVE\_Z | int32 | отладочные данные |
| IMP\_EMG\_TOTAL\_Z | int32 | отладочные данные |
| IMP\_TEMP\_CHIP | int32 | отладочные данные |
| IMP\_GAINFACTOR | int32 | отладочные данные |
| IMP\_PHASE\_SYSTEM | int32 | отладочные данные |
| IMP\_RCAL\_MAGNITUDE | int32 | отладочные данные |
| IMP\_A | int32 | отладочные данные |
| IMP\_B | int32 | отладочные данные |

## Структура всех переменных D:\Work\ТК НФП\ПО\ADG2128_MUX_RAW.GIF